Особенности прошивки версии 3.1 для МК 2313:

- на ножку PD2 МК (вывод номер 6) выведен сигнал переключения диапазона частот. Если синтезируемая частота менее 200 кГц на выводе логический 0, если частота выше 200 кГц - на выводе логическая 1. Это можно использовать для переключения выходных фильтров синтезатора и/или передатчика для работы и на диапазоне 472 кГц.

- исправлены не очень важные, но досадные ошибки, которые ухудшали качество формируемого сигнала. 
 